1. **Principe**

Conformément aux normes et aux exigences d’accréditation, l’équipement du Laboratoire de médecine transfusionnelle (LMT) doit être régulièrement nettoyé et maintenu en bon état de fonctionnement.

1. **Portée et politiques connexes**
   1. Les vérifications annuelles d’entretien peuvent être faites par un fournisseur externe ou un autre département, p. ex. génie biomédical.
   2. Les dossiers documentant l’entretien et le nettoyage doivent être gardés cinq (5) ans 9.1.
2. **Échantillons – S.O.**
3. **Matériel**

**Équipement :** microscope

**Fournitures :** désinfectant non corrosif

linges pour nettoyer les lentilles

formulaire Entretien du microscope (CAQ.010F)

1. **Contrôle de la qualité – S.O.**
2. **Procédure**
   1. Tous les jours ou au besoin
      1. En cas de déversement sur la platine ou le corps du microscope, nettoyer à l’aide d’un linge humidifié avec un désinfectant non corrosif.
      2. Épousseter (linge humidifié avec de l’eau).
   2. Tous les mois
      1. Nettoyer les lentilles avec un tampon d’alcool.
   3. Une fois par année
      1. Nettoyer à fond et faire l’entretien en suivant les directives du fabricant.
      2. Inspecter et aligner les lentilles en suivant les directives du fabricant
      3. Les inspections annuelles peuvent être confiées à des sources extérieures.
   4. Inscrire les activités d’entretien sur le formulaire CAQ.010F si elles sont exécutées par le personnel du LMT. Si l’entretien est confié à un fournisseur externe ou à un autre service, il faut maintenir un dossier d’entretien.

**7.0 Documentation – S.O.**

**8.0 Remarques – S.O.**

**9.0 Références**

9.1 *Standards for Hospital Transfusion Services*, version 3 (février 2011), Société canadienne de médecine transfusionnelle, 6.6.3, Annexe A.

9.2 IQMH Requirements and Guidance Information (décembre 2013), version 6; IV.

**10.0 Suivi des révisions**

|  |  |
| --- | --- |
| **Date de la révision** | **Résumé des changements** |
| 1er septembre 2015 | * Changement du nom du manuel * Ajout en 6.3.1 et 6.3.2 : « en suivant les directives du fabricant » * Mise à jour des références |