1. **Principe**

Conformément aux normes et aux exigences d’accréditation, l’équipement du Laboratoire de médecine transfusionnelle (LMT) doit être régulièrement nettoyé et maintenu en bon état de fonctionnement.

1. **Portée et politiques connexes**
	1. À faire selon les recommandations du fabricant, tous les mois ou plus souvent si nécessaire.
	2. Essayer de travailler le plus vite possible pour éviter un changement important de la température.
2. **Échantillons – S.O.**
3. **Matériel**

**Équipement**: réfrigérateur
incubateur à plaquettes ou lieu d’entreposage dont la température ambiante est surveillée

**Fournitures** : désinfectant non corrosif

gants de protection

 Registre de température et de nettoyage quotidien - réfrigérateurs (CAQ.002F1)

 Registre de température et de nettoyage quotidien – incubateurs à plaquettes (CAQ.002F3)

1. **Contrôle de la qualité – S.O.**
2. **Procédure**
	1. Retirer les réactifs et les autres produits et les placer là où il y a de la place dans un autre lieu d’entreposage sous surveillance dont la température est appropriée. Voir les remarques 8.1 et 8.2.
	2. Porter des gants pour se protéger les mains, car le désinfectant irrite la peau.
	3. S’il y a beaucoup de saleté ou de taches à faire disparaître, prendre un désinfectant non corrosif.
	4. Essuyer l’intérieur et l’extérieur avec un linge humide et un désinfectant non corrosif.
	5. Lorsque la température est revenue au niveau approprié depuis au moins une heure, replacer le contenu dans l’appareil d’entreposage.

Si l’alarme du réfrigérateur se déclenche pendant le nettoyage, l’inscrire sur le registre ou le formulaire en mettant « Nettoyage » au jour et à l’heure appropriés.

6.6 Documenter le nettoyage sur le formulaire CAQ.002F1 ou CAQ.002F3.

1. **Documentation – S.O.**
2. **Remarques**
	1. Avant le début de la procédure, informer l’endroit hors site que l’alarme pourrait se déclencher à cause du nettoyage.
	2. Noter au registre des températures que le nettoyage du réfrigérateur est en cours et que tous les produits ont été retirés du réfrigérateur. Y noter aussi le moment où les produits y sont remis.
3. **Références**

9.1 IQMH Requirements and Guidance Information (décembre 2013), version 6; IV.

**10.0 Suivi des révisions**

|  |  |
| --- | --- |
| **Date de la révision** | **Résumé des changements** |
| 1er septembre 2015 | * Changement du nom du manuel
* Intégration de la procédure CAQ.017 pour éviter la duplication
* Révision du libellé de la section 8.1 pour inclure : « avant de commencer la procédure ».
* Révision de la section 6.0
* Mise à jour des références
 |